Probleme mit dem Pi

Eines der Probleme welches wir mit dem pi hatten war die Ansteuerung des Motors, da die Output Spannung von unserem pi bei einem High Signal nur 3,3 mV Gleichspannung war welches nicht ausreicht um in dem uns Zugewiesen Zeitraum eine mit dieser Geringen Spannung Anständig funktionierende Schaltung zu bauen , aber dieses Problem ist eines welches bei unserem Model des Pi(3b)häufiger vorkommt zumindest laut mehren Foreneinträgen welche wir gefunden hatten , wo auch gesagt wurde das es keine Lösung für dieses Problem gäbe außer einen neuen Pi zu holen